**План-конспект**

**дистанционного занятия**

**педагога дополнительного образования**

**Пигасовой Ирины Вячеславовны**

**Дата проведения:** 27.12.2022

**Время проведения:** 14.00-15.30, 15.40-17.20

**Объединение: «**Чудесная мастерская»

**Программа:** «Юный дизайнер»

**Группа** № 02-111, № 02-112

**Тема:** «Изготовление изделия в технике «стринг- арт».

**Цель:**

- формировать представление о способах плетения;

- познакомить учащихся с искусством;

- создать условия для формирования навыков выполнения узора в полосе из геометрического орнамента;

- развивать мыслительные, творческие способности, мышление, внимание;

- Развивать мелкую моторику; творческие способности, изобразительные навыки;

**Задачи:**

**-**изучить особенности техники «стринг- арт,

**-**закрепление и умение пользоваться инструментами при выполнении творческих работ.

**Материалы:** дощечка (пенопласт, картон), гвозди, эскиз, нитки для будущей работы, молоток.

**Примерные задания:**

Для создания картин в технике изонить большое значение имеет качество гвоздей. Гвозди со шляпками выбирают особенно тщательно, их длина должна быть в пределах 1-2 см. Важно, чтобы все они были изготовлены из прочного материала и выглядели одинаково, только так можно получить четкое изображение, которое будет радовать своей красотой долгое время.

**Также важно понимать, насколько глубоко требуется вбивать гвозди.** Если картина должна быть многослойной, гвозди должны торчать высоко. Однотонное плоское изображение предполагает минимальное расстояние от основания поделки до шапочки контура. В наших работах мы используем плоское покрытие, это значит, что гвозди вбиваем глубоко.

 

**Задание:**

**1.**На подготовленную основу по эскизу вбиваем гвозди. Расстояние между гвоздями от 0.5 см до 1см, не более. Расстояние между гвоздями и высота должна быть одинаковая.

 **2.**Самоконтроль по выполнению практической части «Забиваем гвозди»:

a) Продуманность хода работы.;

б) Аккуратность исполнения;

в) Контроль расстояния и высоты гвоздей.

Изготавливая работу на пенопласте или картоне, можно обойтись без забивания гвоздей молотком. Если работа выполняется на дощечке, то необходимо пользоваться молотком и плоскогубцами.

 

 **Домашнее задание:** выслать фоторезультатов работы

на «WhatsApp» (89202478292) Пигасова Ирина Вячеславовна

**Творческих вдохновений Вам и не забудьте по окончании работы навести порядок на своем рабочем месте!**